***ООО «ЭЛПРОМТОРГ»***

 ***ПРАЙС от 1.08.2018 ГОДА***

***Тел. (473) 240-47-37; 8-906-679-2964***

***e-mail:*** ***elpromtorg@bk.ru***

[***www.el-teplo.ru***](http://www.el-teplo.ru)

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

******

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Габаритные размеры, мм** | **Мощность,Вт** | **Цена,****руб./шт.****(с НДС)** |
| *длина* | *ширина* | *толщина* |
|  |  **ПАНЕЛИ СТЕП (температура поверхности 70С)** |
| 1. |  СТЕП-250/0,59 \* 0,59 | 590 | 590 | 20 | 250 |  3200 |
| 2. |  СТЕП-250/0,70 \* 0,70 | 700 | 700 | 20 | 250 |  3400 |
| 3. |  СТЕП-250/0,96 \* 0,52 | 960 | 520 | 20 | 250 |  3200 |
| 4. |  СТЕП-250/1,20 \* 0,40 | 1200 | 400 | 20 | 250 |  3200 |
| 5. |  СТЕП-250/1,50 \* 0,33 | 1500 | 330 | 20 | 250 |  3400 |
| 6. |  СТЕП-250/1,80 \* 0,28 | 1800 | 280 | 20 | 250 |  3500 |
| 7. |  СТЕП-340/1,20 \* 0,59 | 1200 | 590 | 20 | 340 |  3850 |
| 8. |  СТЕП-340/1,50 \* 0,47 | 1500 | 470 | 20 | 340 |  3850 |
| 9. |  СТЕП-340/1,80 \* 0,39 | 1800 | 390 | 20 | 340 |  4150 |
| 10. |  CТЕП-500/1,40 \* 0,70 | 1400 | 700 | 20 | 500 |  5870 |
| 11. |  СТЕП-500/1,80 \* 0,59 | 1800 | 590 | 20 | 500 |  5730 |
| 12. |  СТЕП-800/1,80 \* 0,59 | 1800 | 590 | 20 | 800 |  6050 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ СТЕП (температура поверхности 70С)** |
| 13. | CТЕП-340 **П**/1,20 \* 0,59 потолочная | 1200 | 590 | 20 | 340 | 3800 |
| 14. | СТЕП-250 **П**/0,59 \* 0,59 потолочная | 590 | 590 | 20 | 250 | 3100 |
|  | **ПОЛОВИК СТЕП (температура поверхности 70С)** |
| 15. |  СТЕП-200/1,20 \* 0,40 половик | 1200 | 400 | 20 | 200 | 4100 |
| 16. |  СТЕП-200/0,50 \* 0,50 половик | 500 | 500 | 20 | 200 | 3400 |
|  | **ПАНЕЛИ СТЕП ИЗ МЕТАЛЛА, ОКРАШЕННОГО ПОД ДЕРЕВО****(температура поверхности 70С)** |
| 17. |  СТЕП-250/0,59 \* 0,59 | 590 | 590 | 20 | 250 | 3350 |
| 18. |  СТЕП-250/1,20 \* 0,40дерево | 1200 | 400 | 20 | 250 | 3760 |
| 19. |  СТЕП-340/1,20 \* 0,59дерево | 1200 | 590 | 20 | 340 | 4250 |
| 20. |  СТЕП-500/1,40 \* 0,70дерево | 1400 | 700 | 20 | 500 | 6450 |
| 21. |  СТЕП-800/1,80 \* 0,59дерево | 1800 | 590 | 20 | 500 | 6650 |
|  | **СТОИМОСТЬ НАНЕСЕНИЯ УФ - ПЕЧАТИ** |
| 22. | СТЕП-250/0,59 \* 0,59 | 590 | 590 | 20 | 250 | 900 |
| 23. | СТЕП-250/0,96 \* 0,52 | 960 | 520 | 20 | 250 | 900 |
| 24. | СТЕП-250/0,70 \* 0,70 | 700 | 700 | 20 | 250 | 900 |
| 25. | СТЕП-250/1,20 \* 0,40 | 1200 | 400 | 20 | 250 | 900 |
| 26. | СТЕП-250/1,50 \* 0,33 | 1500 | 330 | 20 | 250 | 900 |
| 27. | СТЕП-250/1,80 \* 0,28 | 1800 | 280 | 20 | 250 | 900 |
| 28. | СТЕП-340/1,20 \* 0,59 | 1200 | 590 | 20 | 340 | 1350 |
| 29. | СТЕП-340/1,50 \* 0,47 | 1500 | 470 | 20 | 340 | 1350 |
| 30. | СТЕП-340/1,80 \* 0,39 | 1800 | 390 | 20 | 340 | 1350 |
| 31. | СТЕП-500/1,40 \* 0,70 | 1400 | 700 | 20 | 500 | 1800 |
|  |  **ПАНЕЛИ СТЕП 2 (температура поверхности 90С)** |  |  |
| 32. | СТЕП2-340/0,70\*0,70 | 700 | 700 | 20 | 340 | 4150 |
| 33. | СТЕП2-340/0,96\*0,52 | 960 | 520 | 20 | 340 | 3850 |
| 34. | СТЕП2-340/1,20\*0,40 | 1200 | 400 | 20 | 340 | 3490 |
| 35. | СТЕП2-340/1,50\*0,33 | 1500 | 330 | 20 | 340 | 3490 |
| 36. | СТЕП2-340/1,80\*0,28 | 1800 | 280 | 20 | 340 | 4150 |
| 37. | СТЕП2-500/1,20\*0,59 | 1200 | 590 | 20 | 500 | 4550 |
| 38. | СТЕП2-500/1,50\*0,47 | 1500 | 470 | 20 | 500 | 4550 |
| 39. | СТЕП2-500/1,80\*0,39 | 1800 | 390 | 20 | 500 | 5400 |
| 40. | СТЕП2-800/1,40\*0,70 | 1400 | 700 | 20 | 800 | 6200 |
| **ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ СТЕП ПН** **(комбинированный обогрев конвективно-инфракрасный)** |
| 41. | СТЕП ПН 100 | 1100 | 140 | 35 | 100 | 2860 |
| 42.  | СТЕП ПН 200 | 1100 | 140 | 35 | 200 | 2970 |
|  | **ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ПромСТЕП****(подвесного типа)** |
| 43. | ПРОМЫШЛЕННЫЙ |  |  |  | 1000 | 2900 |
|  |
| 44. | **ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ORBIS Clima ML** | 1200 |
| 45. |  **ТЕРМОРЕГУЛЯТОР Grand Meyer** |  850 |
| 46. |  **ТЕРМОРЕГУЛЯТОР Terneo RZ** | 1870 |